**«Утверждаю»**

**Заместитель директора**

**по производству Филиала**

**ТОО МНК «КазМунайТениз»**

**в городе Актау**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Сарбаев А.С.**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020г.**

**Техническая спецификация на поставку**

**присадки (депрессант)**

Реагент для уменьшения вязкости и увеличения текучести жидкости.

**1. Способ применения**

1.1. Реагент вводится в устье скважины либо в затрубное пространство скважины. Эффективность действия продукта достигается за счет контакта между водно-нефтяной эмульсией и реагентом, и зависит от интенсивного перемешивания потока после ввода продукта.

**2. Общие технические требования.**

* Вид – Жидкость;
* Запах – Слабый спиртовой;
* Цвет – Бесцветная – слабый желтый;
* Прозрачность – Прозрачный;
* Содержание основного компонента, %рН - 7,46;
* Плотность при 20˚С - 0,880-0,915 кг/лт;
* Температура вспышки - Выше 100˚С;
* Растворимость - Растворим в гликолях, спиртах.

**3. Условия поставки и хранения реагента**

3.1. Условия и место поставки Товара: DDP (Incoterms 2010), Республика Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район, станция Опорная (код станции 662604), склады Филиала ТОО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз» в городе Актау (склад оборудован ж/д тупиком).

3.2. Сопроводительная документация (при осуществлении поставки): паспорт качества, сертификат происхождения, оригинал железнодорожной накладной, техническое описание.

3.3. Гарантийный срок хранения не менее одного года со дня поставки.

3.4. Количество: 33 000 кг.

3.5. Срок поставки: 45 календарных дней с момента заключения договора о закупках.

**4. Заявка потенциального поставщика на участие в тендере в обязательном порядке должна содержать электронные копии следующих документов:**

4.1. Предоставить отчет лабораторных исследований и опытно-промышленных испытаний проведенных на нефти, добываемой на месторождении Боранколь и Толкын.

**Начальник ПТО Сарыев Б.Р.**

*Исп: Молданияз Е.А*

*8 7292 201 921 (вн.2894)*